附件：

采购内容及需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 备注 |
| 多功能触屏（75寸会议白板） | 1 | 台 | 分辨率优于3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求 / 亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°/ 整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于85% , 玻璃面板硬度≥7H / 10点书写，20点触摸/整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm / 防强光干扰，触摸屏的模组支持内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，并可支持触摸回传 / 支持操作系统：能够抵抗太阳光等强光干扰，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作 / 整机质保1年 | 会议白板用作投屏展示触摸屏；担保公司会议室用 |
| 多功能触屏（65寸会议白板） | 2 | 台 | 会议白板用作投屏展示触摸屏；集团公司会议室、产交中心会议室用 |
| PC模块主机端（连接触屏） | 3 | 台 | 硬盘：SSD128G、CPU：I5 5代以上、 内存：8Gwindows系统，分辨率优于3840×2160 | 保修3年；集团公司会议室、担保公司、产交中心会议室各1 |
| 支架 | 1 | 套 | 高低可调节、可支撑：75寸触摸屏，可移动 | 担保公司会议室用 |
| 支架 | 2 | 套 | 高低可调节、可支撑：65寸，可移动 | 集团公司会议室、产交中心会议室各1 |
| 同屏器 | 3 | 个 | PC和会议白板之间的无线同屏传输 | 集团公司会议室、担保公司、产交中心会议室各1 |
| 钉钉智能C1B路由器 | 1 | 台 | 钉钉路由器 | 集团公司会议室用 |
| 钉钉明我会议盒子 | 2 | 台 | 2个会议室各1个 | 集团公司会议室用 |