**衢州市城投建设有限公司球墨铸铁管材采购项目（第二次）采购内容及要求**

**一、货物清单**

产品名称、规格、数量和价格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 长度（米） | 重量（吨） |
| 1 | 球墨铸铁管材 | DN100 | 18000 | 约285.0 |
| 2 | 球墨铸铁管材 | DN150 | 14000 | 约336.4 |
| 3 | 球墨铸铁管材 | DN200 | 18000 | 约582.0 |
| 4 | 球墨铸铁管材 | DN300 | 4000 | 约215.3 |
| 5 | 球墨铸铁管材 | DN400 | 600 | 约48.2 |
| 6 | 球墨铸铁管材 | DN500 | 500 | 约34.7 |
| 7 | 球墨铸铁管材 | DN600 | 300 | 约44.1 |
| 8 | 球墨铸铁管材 | DN800 | 100 | 约23.2 |
| 9 | 球墨铸铁管材 | DN1000 | 100 | 约33.7 |

**注：1、数量为年度计划暂估数量，最终按实际供货规格及数量结算。**

**2、每根球墨铸铁管配一只橡胶圈。**

**二、质量标准：**

1.本次招标的货物必须达到国家规定的产品合格标准。

2.技术标准：产品必须符合[《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2013）](http://eol.cqu.edu.cn/eol/jpk/course/content/jpkmaterialsfolder/download.jsp?fileid=73904&resid=17062)国家标准,K9、T型接口离心球墨铸铁管材(含橡胶圈在内价格,管子与胶圈的数量配比为1:1.1)，每批次产品须附出厂合格证和出厂检验报告。

3.内衬水泥（不另行计价，GB/T 17457-2009/ISO 4179:2005规定），外喷锌并加涂沥青漆（喷锌标准为ISO8179)。

4.橡胶圈采用三元乙丙材质,物理性能须符合《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873-2008 ）国家标准，每一个橡胶圈上应具有生产日期、胶圈种类、WA（饮用水标识）等标识;其尺寸指标须满足GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》要求，有效长度6米。

5.球墨管及橡胶圈必须具有有效的卫生管理部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证》。

**三、供货周期、要求及地点**

1.本次供货周期：14个月（2021年 月至2022年 月）DN100--DN1000球墨铸铁管材供应，具体按实际需要供货。

2.供货要求：分批供货，按招标人的通知发货，规定时间内送到招标人指定地点。中标人迟交货物的，自迟交货物之日起，每天按迟交货物总金额的千分之二向招标人支付违约金。

**四、付款方式**

采购人在到货并初步验收合格后30个工作日内支付该批次货款的90%,（出现质量问题除外，若采购人出现资金不足时，经双方协商，可适当延迟支付，延迟支付时间最长不超过两个月），余10%货款为质量保证金，合同期满一年后无质量问题十个工作日内付清（无息）。

**五、质保期**

质保期1年（自验收合格之日起计算）。