附件1：

采购内容及需求

1.采购物品：厨房排烟系统

2.设备组成：

| **序号** | **设备名称及技术参数** | **单位** | **数量** | **参考图片** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **排烟系统** |  |  |  |
| 1 | **脱排油烟罩**  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。  规格：3500×1200×550 | **㎡** | **4.2** |  |
| 2 | **不锈钢排烟管**  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，五筋加强，阻燃密封处理。配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 | **㎡** | **50** | image058 |
| 3 | **低噪音抽烟风柜**  说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米  功率：4KW/380V  风量：21000m³/h | **台** | **1** | 风柜 |
| 4 | **低空排放电子油烟净化箱**  处理风量：21000 m³/h  说明：电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留3米，净化油烟可达98%以上  处理风量：21000 m³/h  功率：1.0KW/220V | **台** | **1** | 油烟净化箱 |
| 5 | **风柜减震垫**  说明：承重300Kg | **只** | **4** |  |
| 6 | **风柜支架** | **只** | **1** | / |
| 7 | **吊车费（50T）** | **项** | **1** |  |
| 8 | **旧设备拆除费用（油烟罩、风管、风机）** | **项** | **1** |  |